				Назначение и возможности.

Программа RFplay  предназначена для просмотра с SD или xD карты тип М, без копирования ВСЕЙ карты на HDD через
стандартный ридер, с другого сетевого компьютера или через Internet текущего (записываемого в данный момент)
файла *.rf или архива файлов *.rf. Программа также позволяет сохранять файлы в формате *.rf, *.avi (как весь файл,
так и выделенный диапазон кадров) и *.bmp. с наложением титров и без. После инсталляции при "кликаньи" по
файлу *.rf он будет автоматически открываться программой RFplay. Поддержка Drag and Drop, сохранение двух каналов
в один AVI. 

(!) Внимание: Windows информацию на карте НЕ ВИДИТ! 

Интерфейс интуитивно-понятный.
Для работы с файлами-нажмите правую кнопку мышки на основном окне.
Открыть файл-открыть файл *.rf с HDD.
Открыть диск-открыть SD карту через стандартный ридер.
Для выделения диапазона кадров-нажмите правую кнопку мышки на скролл-баре (бегунке).

Сохранение в AVI рекомендуется делать при удвоенном изображении (680х512) с помощью кодека XviD (есть на SD).

Данная программа является некоммерческой, поэтому АСВ-Техникс не несет никакой материальной ответственности.

Обновление ПО на сайте: http://www.asv-technics.ru

Новые возможности:  
1. GPS трекер для моделей RF с GPS приемником.
2. настройка всех RF03 по USB и сохранение настроек на HDD.
3. настройка всех RF03 (кроме GSM)  через SD карту - стереть SD в RF, отформатировать на PC и
записать файл rf_setup.rfs на Диск (указать на SD). Требуется прошивка от 09.09.09.
4. ZOOM для точного выделения диапазона кадров.
5. поиск по времени.
Добавлено 27.11.09:
6. сортировка по времени и по причине записи.
7. просмотр 4-х каналов одновременно.
Добавлено 14.12.09:
8. выбор стандартных разрешений от 340х256 до 1024х768.
9. сохранение в AVI 24bit и 32bit на цвет.
10. поддержка 3-его Alarm-входа.
11. поддержка Windows 7.
Добавлено 25.12.09:
12. независимая панель управления.
Добавлено 14.01.10:
13. настройка GSM стала удобнее (требуется прошивка от 14.01.10).
14. теперь можно использовать любого GSM оператора (требуется прошивка от 14.01.10).
подробнее на форуме или в новых инструкциях на сайте. 
Добавлено 12.02.10:
15. в меню в пункт Эксперт добавлен подпункт Счетчик для подсчета пассажиров.
16. удобнее настройка GSM (пробиты профили операторов MTC, BeeLine и Megafon).
17. возможна работа из командной строки (например: RFPlay.exe xxx.rf /a  - конвертация rf в avi).
Добавлено 01.04.10:
18. сохранить оригинал на карту - происходит сохранение rf файла на SD в формате rf, которую "увидит" ASV-RF. 
Добавлено 23.04.10:
19. в меню "Эксперт" добавлен пункт "Init SD-card". Инициализация делается оч. быстро. Информация вся остается,
но запись будет ВСЕГДА начинаться с начала карты, пока ВСЯ карта не пропишется.
20. удобнее настройка GSM (в профилях пробиты рабочие ящики на mail.ru).
Добавлено 11.06.10:
21. окно навигатора - отображение карты Google Maps и положение (перемещение) авто на ней. минимальные
требования: запись сделана на видеорегистраторе ASV-RF03 c GPS и подключение к Internet.
Добавлено 16.06.10:
22. сквозной канал - для просмотра и настройки камер без монитора с помощью PC через USB.
23. фильтрация листа клипов по скорости - теперь легко и быстро получаем клипы, где авто останавливалось или
нарушало скоростной режим.
24. сортировка в листе клипов по любой из первых пяти колонок (Дата…GPS).
Добавлено 06.07.10:
25. сохранение листа клипов в формате EXCEL.
Добавлено 23.11.10:
26. откорректирована работа лист клипов под OS Vista и Windows 7.
27. откорректирована запись и чтение файла *.rfs (файл настроек для серии ASV-RF03).
Добавлено 02.02.11:
28. ускорено чтение с SD на HDD в 1.5-2 раза, за счет сокращения объема видео потока при выводе на экран.
Добавлено 28.02.11:
29. исправлена работа Фильтра по Дате/Времени в Поиске.
Добавлено 06.02.12:
30. корректно работает пауза/просмотр при большой (>25 к/с) скорости воспроизведения, исправлены мелкие недочеты, новый хелп.
Добавлено 20.06.12:
31. два окна просмотра. под W7 рекомендуется выбрать классическую тему экрана.
32. программа оптимизирована для подсчета пассажиров (ASV-RF03 2 и 4 канала).
33. фильтрация и сортировка по камерам.