В корне директории  - драйвер для ASV-RFxx (релиз 2009г. c цифровой подписью для XP, Vista, 7).  				
В архиве ftdi200.zip - драйвер для ASV-RFxx (релиз 2006г. c цифровой подписью для XP).
Драйвера FTDI под разные OS с сайта производителя http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm  

Установка оборудования и драйвера.

1. Подключите регистратор ASV-RFxx к USB порту компьютера. Дождитесь автоматического запуска программы "Установка оборудования" или запустите ее сами.
2. В открывшемся окне установите переключатель в положение "Нет, не в этот раз" и нажмите кнопку «Далее».
3. В открывшемся окне установите переключатель в положение "Установка из указанного места" и нажмите кнопку «Далее».
4. В открывшемся окне установите переключатель в положение "Включить следующее место поиска" и через «Обзор» укажите директорию с драйверами и нажмите кнопку «Далее».
5. Программа автоматически найдет нужный драйвер (FTDI FT8U2XX) и установит его на компьютер. По завершению установки нажмите кнопку «Готово».
После установки драйверов в диспетчере устройств Windows появиться USB Serial Converter.
На ошибку Код 10 внимания не обращайте (USB Serial Port не нужен).

Примечание: Если программа поиска и установки новых устройств не запустилась автоматически или Вы хотите обновить (переустановить) драйвер, необходимо обратиться
в системный раздел Вашего компьютера «Панель Управления» - «Система» - «Диспетчер устройств» - «USB-устройства» и вручную установить или обновить драйвер,
регистратор ASV-RFxx в этот момент должен быть подключен!

Обновление ПО на сайте: http://www.asv-technics.ru или http://асв-техникс.рф
Наш форум: http://www.asv-technics.ru/forum6/index.php
Наш интернет-магазин: http://www.asv-shop.ru