**ООО «ПЕА-Груп»**

**“PEA-Group” LLC**

**Системы охранного телевидения**

***Коммерческое предложение на оборудование видеонаблюдения***

***сертифицированному по постановлению № 969***

***Исх.02 от 17.05.2019г***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** | **Наименование** | **кол-во** | **ед** | **Цена(руб)**  **розница** | **Цена (руб)**  **Оптовая от 200000 руб** |
| 1 | 4-Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð²ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ AHD Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÑÐµÐ³Ð¸ÑÑÑÐ°ÑÐ¾Ñ 1080p + 2SD (Ð´Ð¾ 256GB)&nbsp;  4-х канальный автомобильный AHD видеорегистратор 1080p + 2SD (до 256GB)  **Сертифицировано по ФЗ-16, 969 постановление**  Стандарт сжатия видео H.264Поддержка 4 каналов разрешение 1080P  Поддержка 2 SD-карт объёмом до 256 Gb   Защита данных от ударов и пыли  Высококачественное исполнение и надёжностьПоддержка жесткого диска 2.5″ (ОПЦИОНАЛЬНО)  Поддержка GPS модуля (ОПЦИОНАЛЬНО)  Поддержка 3G модуля (ОПЦИОНАЛЬНО)  Поддержка WIFI модуля (ОПЦИОНАЛЬНО)    **Спецификация:**  ЯзыкАнглийский, РусскийИнтерфейсOSD  МенюБезопасностьПароли пользователей, пароль администратора  Видео вход4-канала (Авиационный разъём), 1.0vp-p,75Ω  Видео выход1CH (VGA), 1.0vp-p, 75Ω  Дисплей2/4 экранный просмотр  СистемаPAL: 100 fps, CCIR 625tvl, 50 field; NTSC: 120 fps, CCIR 525tvl, 60 field   Формат сжатия видеоH.264Аудио вход4 каналов Авиационный разъём  Аудио выход1CH AV порт + 1CH I/O порт  Формат сжатия аудиоG.726, 8kb/s  Разрешение картинки4\*AHD(960P), 4\*AHD(1080P), 4\*Аналог(960H/D1/HD1/CIF)Кодирование видеоISO14496-10БитрейтCIF: 256Kbps~1.5Mbps, HD1: 600Kbps~2.5Mbps, D1: 800Kbps~3Mbps, 720P: 1000Kbps~4Mbps, 1080P:2Mbps – 6Mbps  Битрейт аудио5KB/s  Хранение2 SD карты до 256Гб, цикличная запись   Вход/Выход тревог4CH alarm input/2CH DORS232  4 входаRS485   2 входаRJ45  локальная сетьНет   Слот для SIM картДа  3GНет   4GНет  Wi-Fi Нет  GPSНет   Программное обеспечениеПросмотр на ПК через клиентОбновление ПОЧерез SD   G-SensorНет  Входное напряжениеDC+8V~+36V   Выходное напряжение+12V, 1.5A; +5V, 1.5AI/O портHigh level alarm 5~24V, Low level alarm <3V  Рабочая температура-20℃ to +70℃   Вес1.6 Кг (со всеми аксессуарами)   Размеры упаковки165\*145\*70 мм  Размеры150мм\*137мм\*60 мм  **В наличии 7 шт остальная партия под заказ ,сроки 1-1,5 мес.** | 1 | шт | 10500 | 10200 |
| 2 | 4-Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð²ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ AHD Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÑÐµÐ³Ð¸ÑÑÑÐ°ÑÐ¾Ñ 1080p + HDD Ð´Ð¾ 2Ð¢Ð +1 SD (Ð´Ð¾ 256GB)B)&nbsp;  4-х канальный автомобильный AHD видеорегистратор 1080p + HDD до 2ТБ +1 SD (до 256GB)B)  **Сертифицировано по ФЗ-16, 969 постановление**  Стандарт сжатия видео H.264Поддержка 4 каналов   разрешение 1080P  Поддержка 1 SD-карт объёмом до 256 Gb  Поддержка жесткого диска 2.5″ до 2ТБЗащита данных от ударов и пылиВысококачественное исполнение и надёжность  Поддержка GPS модуля (ОПЦИОНАЛЬНО)  Поддержка 3G модуля (ОПЦИОНАЛЬНО)  Поддержка WIFI модуля (ОПЦИОНАЛЬНО)  **Спецификация**  ЯзыкАнглийский, РусскийИнтерфейсOSD МенюБезопасностьПароли пользователей, пароль администратораВидео вход4-канала (Авиационный разъём), 1.0vp-p,75Ω   Видео выход1CH (VGA), 1.0vp-p, 75ΩДисплей2/4 экранный просмотрСистемаPAL: 100 fps, CCIR 625tvl, 50 field; NTSC: 120 fps, CCIR 525tvl, 60 fieldФормат сжатия видеоH.264   Аудио вход4 каналов Авиационный разъём   Аудио выход1CH AV порт + 1CH I/O портФормат сжатия аудиоG.726, 8kb/sРазрешение картинки4\*AHD(960P), 4\*AHD(1080P), 4\*Аналог(960H/D1/HD1/CIF)Кодирование видеоISO14496-10БитрейтCIF: 256Kbps~1.5Mbps, HD1: 600Kbps~2.5Mbps, D1: 800Kbps~3Mbps, 720P: 1000Kbps~4Mbps, 1080P:2Mbps – 6Mbps  Битрейт аудио5KB/s   Хранение1 SD карта до 256Гб, цикличная запись,  1 HDD до 2TB  Вход/Выход тревог4CH alarm input/2CH DORS232   4 входаRS485  2 входаRJ45  локальная сетьНет  Слот для SIM картДа   3GНет4GНетWi-FiНет  GPSНет  Программное обеспечение  Просмотр на ПК через клиентОбновление ПОЧерез SD   G-SensorНет   Входное напряжениеDC+8V~+36VВыходное напряжение+12V, 1.5A; +5V, 1.5AI/O портHigh level alarm 5~24V, Low level alarm <3V  Рабочая температура-20℃ to +70℃Вес1.6 Кг (со всеми аксессуарами)   Размеры упаковки165\*145\*70 ммРазмеры150мм\*137мм\*60 мм  **В наличии 24 шт ,остальная под заказ** | 1 | шт | 13900 | 13200 |
| 3 | AHD Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÐºÐ°Ð¼ÐµÑÐ° Ð½Ð° Ð¢ÑÐ°Ð½ÑÐ¿Ð¾ÑÑ OD120F28-10, 2.0 Mpx, ÐÐ-10Ð¼, 0.01LuxAHD видеокамера на Транспорт OD120F28-10, 2.0 Mpx, ИК-10м, 0.01Lux  Металлический корпус   ИК подсветка: 12 ик диодов   Простая установка на стену или потолок  Разрешение 1920×1080 | 1 | шт | 3400 | 3200 |
| 4 | AHD Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÐºÐ°Ð¼ÐµÑÐ° Ð½Ð° Ð¢ÑÐ°Ð½ÑÐ¿Ð¾ÑÑ 2.0 Mpx, ÐÐ-15Ð¼, 0.01Lux, IP69 + ÐÐ¸ÐºÑÐ¾ÑÐ¾Ð½AHD видеокамера на Транспорт 2.0 Mpx, ИК-15м, 0.01Lux, IP69 + Микрофон  Встроенный микрофон   Металлический корпус   ИК подсветка: 12 ик диодов   Простая установка на стену или потолок | 1 | шт | 3600 | 3400 |
| 5 | ÐÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð½Ð°Ð±Ð»ÑÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ 4-PIN 2 Ð¼ÐµÑÑÐ°Кабель видеонаблюдения 4-PIN 2 метра | 1  1 | Шт  шт | 440 | 380 |
| 6 | Кабель видеонаблюдения 4-PIN 3 метра |  |  | 540 | 470 |
| 7 | ÐÐ¾Ð±Ð¸Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð¶ÐµÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð´Ð¸ÑÐº 1TB Ð´Ð»Ñ Ð°Ð²ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÑÐ½ÑÑ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÑÐµÐ³Ð¸ÑÑÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð² 2.5"Мобильный жесткий диск 1TB для автомобильных видеорегитсрторов 2.5"  * Объём 1 ТБ * Форм фактор 2.5" * Интерфейс SATA | 1 | шт | 4300 | 3960 |
| 8  9 | Монтаж и пуско-наладка оборудования видео-наблюдения в автобус с выездом в дневное время регистратора и двух видеокамер внутри салонаВключая расходные материалыМонтаж и пуско-наладка оборудования видео-наблюдения в автобус с выездом в вечернее время регистратора и двух видеокамер внутри салона со скидкой по расчетному коэффециенту ½ (двойная оплата за ночную работу)6500 руб за единицуВключая расходные материалы | 30  30 | Шт  шт | 8000  10500 | 192000  315000 |

*НДС не облагается*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Юридический адрес: ООО"ПЕА-Груп", 115372, г.Москва,ул.Липецкая ,д.34/25**

**Веб.Сайт :http://www.pea-group.ru/, cкайп : alexsey7291 Эл.почта :tv.pea@yandex.ru**

**Тел.+7(916) 370-38-58, +7 (499) 394-03-35**