**ООО «ПЕА-Груп»**

 **“PEA-Group” LLC**

 **Системы охранного телевидения**

 ***Коммерческое предложение на оборудование видеонаблюдения***

 ***сертифицированному по постановлению № 969***

***Исх.02 от 17.05.2019г***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п.** |  **Наименование** | **кол-во** |  **ед**  | **Цена(руб)****розница** | **Цена (руб)****Оптовая от 200000 руб** |
| 1 | 4-Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð²ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ AHD Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÑÐµÐ³Ð¸ÑÑÑÐ°ÑÐ¾Ñ 1080p + 2SD (Ð´Ð¾ 256GB)&nbsp;4-х канальный автомобильный AHD видеорегистратор 1080p + 2SD (до 256GB) **Сертифицировано по ФЗ-16, 969 постановление** Стандарт сжатия видео H.264Поддержка 4 каналов разрешение 1080P Поддержка 2 SD-карт объёмом до 256 Gb Защита данных от ударов и пыли Высококачественное исполнение и надёжностьПоддержка жесткого диска 2.5″ (ОПЦИОНАЛЬНО) Поддержка GPS модуля (ОПЦИОНАЛЬНО) Поддержка 3G модуля (ОПЦИОНАЛЬНО) Поддержка WIFI модуля (ОПЦИОНАЛЬНО) **Спецификация:**ЯзыкАнглийский, РусскийИнтерфейсOSD МенюБезопасностьПароли пользователей, пароль администратора Видео вход4-канала (Авиационный разъём), 1.0vp-p,75Ω Видео выход1CH (VGA), 1.0vp-p, 75Ω Дисплей2/4 экранный просмотр СистемаPAL: 100 fps, CCIR 625tvl, 50 field; NTSC: 120 fps, CCIR 525tvl, 60 field Формат сжатия видеоH.264Аудио вход4 каналов Авиационный разъём Аудио выход1CH AV порт + 1CH I/O порт Формат сжатия аудиоG.726, 8kb/s Разрешение картинки4\*AHD(960P), 4\*AHD(1080P), 4\*Аналог(960H/D1/HD1/CIF)Кодирование видеоISO14496-10БитрейтCIF: 256Kbps~1.5Mbps, HD1: 600Kbps~2.5Mbps, D1: 800Kbps~3Mbps, 720P: 1000Kbps~4Mbps, 1080P:2Mbps – 6Mbps Битрейт аудио5KB/s Хранение2 SD карты до 256Гб, цикличная запись Вход/Выход тревог4CH alarm input/2CH DORS2324 входаRS485 2 входаRJ45 локальная сетьНет Слот для SIM картДа 3GНет 4GНет Wi-Fi Нет GPSНет Программное обеспечениеПросмотр на ПК через клиентОбновление ПОЧерез SD G-SensorНет Входное напряжениеDC+8V~+36V Выходное напряжение+12V, 1.5A; +5V, 1.5AI/O портHigh level alarm 5~24V, Low level alarm <3V Рабочая температура-20℃ to +70℃ Вес1.6 Кг (со всеми аксессуарами) Размеры упаковки165\*145\*70 мм Размеры150мм\*137мм\*60 мм**В наличии 7 шт остальная партия под заказ ,сроки 1-1,5 мес.** | 1 | шт | 10500 | 10200 |
| 2 | 4-Ñ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð°Ð²ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ AHD Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÑÐµÐ³Ð¸ÑÑÑÐ°ÑÐ¾Ñ 1080p + HDD Ð´Ð¾ 2Ð¢Ð +1 SD (Ð´Ð¾ 256GB)B)&nbsp;4-х канальный автомобильный AHD видеорегистратор 1080p + HDD до 2ТБ +1 SD (до 256GB)B) **Сертифицировано по ФЗ-16, 969 постановление**Стандарт сжатия видео H.264Поддержка 4 каналов разрешение 1080P Поддержка 1 SD-карт объёмом до 256 Gb Поддержка жесткого диска 2.5″ до 2ТБЗащита данных от ударов и пылиВысококачественное исполнение и надёжность Поддержка GPS модуля (ОПЦИОНАЛЬНО) Поддержка 3G модуля (ОПЦИОНАЛЬНО) Поддержка WIFI модуля (ОПЦИОНАЛЬНО) **Спецификация**ЯзыкАнглийский, РусскийИнтерфейсOSD МенюБезопасностьПароли пользователей, пароль администратораВидео вход4-канала (Авиационный разъём), 1.0vp-p,75Ω Видео выход1CH (VGA), 1.0vp-p, 75ΩДисплей2/4 экранный просмотрСистемаPAL: 100 fps, CCIR 625tvl, 50 field; NTSC: 120 fps, CCIR 525tvl, 60 fieldФормат сжатия видеоH.264 Аудио вход4 каналов Авиационный разъём Аудио выход1CH AV порт + 1CH I/O портФормат сжатия аудиоG.726, 8kb/sРазрешение картинки4\*AHD(960P), 4\*AHD(1080P), 4\*Аналог(960H/D1/HD1/CIF)Кодирование видеоISO14496-10БитрейтCIF: 256Kbps~1.5Mbps, HD1: 600Kbps~2.5Mbps, D1: 800Kbps~3Mbps, 720P: 1000Kbps~4Mbps, 1080P:2Mbps – 6Mbps Битрейт аудио5KB/s Хранение1 SD карта до 256Гб, цикличная запись, 1 HDD до 2TB Вход/Выход тревог4CH alarm input/2CH DORS232 4 входаRS4852 входаRJ45 локальная сетьНет Слот для SIM картДа 3GНет4GНетWi-FiНет GPSНет Программное обеспечениеПросмотр на ПК через клиентОбновление ПОЧерез SD G-SensorНет Входное напряжениеDC+8V~+36VВыходное напряжение+12V, 1.5A; +5V, 1.5AI/O портHigh level alarm 5~24V, Low level alarm <3V Рабочая температура-20℃ to +70℃Вес1.6 Кг (со всеми аксессуарами) Размеры упаковки165\*145\*70 ммРазмеры150мм\*137мм\*60 мм**В наличии 24 шт ,остальная под заказ**  | 1 | шт | 13900 | 13200 |
| 3 | AHD Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÐºÐ°Ð¼ÐµÑÐ° Ð½Ð° Ð¢ÑÐ°Ð½ÑÐ¿Ð¾ÑÑ OD120F28-10, 2.0 Mpx, ÐÐ-10Ð¼, 0.01LuxAHD видеокамера на Транспорт OD120F28-10, 2.0 Mpx, ИК-10м, 0.01Lux Металлический корпус ИК подсветка: 12 ик диодов Простая установка на стену или потолок Разрешение 1920×1080 | 1 | шт | 3400 | 3200 |
| 4 | AHD Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÐºÐ°Ð¼ÐµÑÐ° Ð½Ð° Ð¢ÑÐ°Ð½ÑÐ¿Ð¾ÑÑ 2.0 Mpx, ÐÐ-15Ð¼, 0.01Lux, IP69 + ÐÐ¸ÐºÑÐ¾ÑÐ¾Ð½AHD видеокамера на Транспорт 2.0 Mpx, ИК-15м, 0.01Lux, IP69 + Микрофон Встроенный микрофон Металлический корпус ИК подсветка: 12 ик диодов Простая установка на стену или потолок | 1 | шт | 3600 | 3400 |
| 5 | ÐÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾Ð½Ð°Ð±Ð»ÑÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ 4-PIN 2 Ð¼ÐµÑÑÐ°Кабель видеонаблюдения 4-PIN 2 метра | 11 | Штшт | 440 | 380 |
| 6 | Кабель видеонаблюдения 4-PIN 3 метра |  |  | 540 | 470 |
| 7 | ÐÐ¾Ð±Ð¸Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ Ð¶ÐµÑÑÐºÐ¸Ð¹ Ð´Ð¸ÑÐº 1TB Ð´Ð»Ñ Ð°Ð²ÑÐ¾Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÑÐ½ÑÑ Ð²Ð¸Ð´ÐµÐ¾ÑÐµÐ³Ð¸ÑÑÑÑÐ¾ÑÐ¾Ð² 2.5" Мобильный жесткий диск 1TB для автомобильных видеорегитсрторов 2.5"* Объём 1 ТБ
* Форм фактор 2.5"
* Интерфейс SATA
 | 1 | шт | 4300 | 3960 |
| 89 | Монтаж и пуско-наладка оборудования видео-наблюдения в автобус с выездом в дневное время регистратора и двух видеокамер внутри салонаВключая расходные материалы  Монтаж и пуско-наладка оборудования видео-наблюдения в автобус с выездом в вечернее время регистратора и двух видеокамер внутри салона со скидкой по расчетному коэффециенту ½ (двойная оплата за ночную работу)6500 руб за единицуВключая расходные материалы | 3030 | Штшт | 800010500 | 192000315000 |

*НДС не облагается*

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Юридический адрес: ООО"ПЕА-Груп", 115372, г.Москва,ул.Липецкая ,д.34/25**

 **Веб.Сайт :http://www.pea-group.ru/, cкайп : alexsey7291 Эл.почта :tv.pea@yandex.ru**

 **Тел.+7(916) 370-38-58, +7 (499) 394-03-35**